crazyswarm烧录固件补充：

cfclient不好使用，program按键无反应

1.https://github.com/bitcraze/crazyflie-release/releases

下载2023.02版本cf2的zip



解压后放到/home/${user}/crazyswarm/crazyflie-firmware目录下，改名为cf2.bin

2.打开cfclient，飞机初始address：0xE7E7E7E7E7

scan并connect查看连接是否正常，点击左上角connect并选择Configure2.xanne

3.Radio channel修改：60/80/100

Radio bandwith 修改： 1MBit/s

Radio Address 修改：0xE7E7E7E7 XX 后两位按16进制自定义，后两位要与10进制id对应（/home/${user}/crazyswarm/ros\_ws/src/crazyswarm/launch/allCrazyflies.yaml)

4./home/${reek}/crazyswarm/ros\_ws/src/crazyswarm/scripts/chooser.py

PA连接飞机，cfclient中确认连接，关闭cfclient，启动python chooser.py

flash(STM)开始刷固件，一分钟左右，飞机响了固件刷洗完成

